平衡 - 設定畫面

 
請使用上/下箭頭鍵瀏覽設定的設定值。 

使用右箭頭鍵可開啟選擇的項目供編輯。 
使用 Fire 鍵或左箭頭鍵可在完成所要的選擇後 
關閉編輯器。

按「展開」按鈕可取得其他設定。

使用「儲存」按鈕可儲存設定。

按 Fire 或「開始」按鈕可開始量測。

按「上一步」鍵可返回至「主功能表」。
「預設」可將設定返回預設值。

功能表項目：
* 平面設定 - 設定要收集資料的平面數。
* 感測器 - 從預先定義的感測器清單進行選擇，或者選擇變數以手動設定感測器。
* 感測器單位 - 設定感測器使用的量測單位。[僅限展開]
* 靈敏度 - 以「mV/每個感測器裝置」為單位輸入傳送器靈敏度。[僅限展開]
* ICP 電源 - 切換 ICP 電源開/關。[僅限展開]
* 顯示單位 - 選擇量測的顯示單位類型。 
* 偵測 - 可選擇 RMS、計算的峰值，或計算的峰值到峰值。[僅限展開]
* 重量單位 - 可選擇 gr、kg、cm、mm、EU 或 %
* 長度單位 - 可選擇 mm (公釐)、cm (公分)、m (公尺) 或 EU。[僅限展開]
* 觸發器 - 可選擇自動、手動或視覺。
* 振動閾值 - 使用數字鍵盤以 um 為單位輸入振動閾值。[僅限展開]
* 解決方案 - 選擇「動態」或「含預測的 1-2 平面」(只有在選擇 2 平面時才提供使用)
* 更正類型 - 可選擇「極性」、「元件」或「固定重量」
