Vyvažování – obrazovka zkušebního chodu

Na této obrazovce je uveden počet rovin, shrnutí vyvažovacího chodu a shromážděná data (amplituda, fáze a provozní otáčky stroje).

Nastavení lze uložit pomocí tlačítka ULOŽIT.

Chcete-li spustit zkušební chod, stiskněte tlačítko ENTER nebo START.

Stisknutím tlačítka POLÁRNĚ zobrazíte polární diagram vyvažovacího chodu (stisknutím tlačítka BAROGRAF se z této obrazovky vrátíte na obrazovku barografu).

V případě vyvažování ve dvou rovinách získáte stisknutím tlačítka PRŮMĚR průměrný odečet pro obě roviny. Dalším stisknutím tlačítka PRŮMĚR zastavíte průměrování.

Chcete-li zastavit zkušební chod, stiskněte klávesu ENTER nebo STOP. 

Pokud uživatel stiskne tlačítko TABULKA, vrátí se na obrazovku Vyvažování – shrnutí. Pomocí šipek NAHORU/DOLŮ lze vybrat libovolná dříve shromážděná data a stisknutím tlačítka JÍT NA nebo ENTER přejít na požadovanou obrazovku nastavení.

Stisknutím klávesy ENTER přejdete na obrazovku zkušebního chodu, pokud stisknete tlačítko TABULKA, vrátíte se na obrazovku Balancer – shrnutí.

Pokud je zkušební závaží nedostatečné, zobrazí se dotaz „Přejete si akci opakovat?“. Po výběru možnosti ANO se uživatel vrátí na obrazovku Zkušební závaží, aby spustil další zkušební chod.

Pokud uživatel vybere možnost NE, zobrazí se dotaz „Bude odstraněno zkušební závaží x?“. Jestliže vybere možnost ANO/NE, jednotka navrhne nejlepší řešení vyvážení a přejde na obrazovku Korekční závaží.

Pomocí klávesy ZPĚT se vrátíte do hlavní nabídky s možností ULOŽIT, ZAHODIT nebo ZRUŠIT.


