RuCd - 奈奎斯特圖設定

請使用上/下箭頭鍵瀏覽設定的設定值。 

使用右箭頭鍵可開啟選擇的項目供編輯。 
使用 Fire 鍵或左箭頭鍵可在完成所要的選擇後 
關閉編輯器。

按 Fire 或「顯示」按鈕可開始量測。
「上一步」鍵可返回至「主功能表」。

功能表項目：

功能表項目：
* 頻道 - 選擇要顯示的頻道
* 開始速度 (RPM) - 使用英數字鍵盤輸入圖表的 RPM 開始速度。根據預設，此值和主設定畫面中的開始速度設定相同。 
* 停止速度 (RPM) - 使用英數字鍵盤輸入圖表的 RPM 停止速度。根據預設，此值和主設定畫面中的停止速度設定相同。
* 間距 - 使用下拉式功能表選擇用於圖表的間隔類型。可用的選擇如下：ΔRPM、%ΔRPM、ΔTime、ΔRPM + ΔTime 或 %ΔRPM + ΔTime。
視選擇的選項而定，將會允許您使用英數字鍵盤輸入速度間隔和時間間隔的值。
* 顯示單位 - 從下拉式功能表選擇 Y 軸單位。可用的單位取決於用於收集資料的傳送器。
* LF 截止 - 從下拉式功能表選擇是否應用低頻率濾波條件 (於 0.3× 執行速度)。對於整合式量測，建議您將「LF 截止」設成開啟。
* 偵測 - 從 rms、pc 或 ppc 決定訊號偵測與刻度。  
* 追蹤數 - 從下拉式功能表選擇要顯示的追蹤數目。如果選擇總值，則可以顯示最大 3 個追蹤，否則為最大 4 個。
* 追蹤順序 #1 - 使用英數字鍵盤輸入要顯示在此追蹤上的順序號碼。
* 追蹤順序 #2 - 使用英數字鍵盤輸入要顯示在此追蹤上的順序號碼。此選項僅限用於追蹤數目為 2 或以上的情況。
* 追蹤順序 #3 - 使用英數字鍵盤輸入要顯示在此追蹤上的順序號碼。此選項僅限用於追蹤數目為 3 或以上的情況。
* 追蹤順序 #4 - 使用英數字鍵盤輸入要顯示在此追蹤上的順序號碼。此選項僅限用於追蹤數目為 4 且已關閉總值的情況。
