Équilibrage - Écran de configuration

 
Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour naviguer vers les paramètres de configuration. 

Pour ouvrir l’élément sélectionné pour sa modification, utilisez la fléche DROITE. 
Utilisez la touche FIRE ou la flèche GAUCHE pour fermer l'éditeur lorsque la 
sélection souhaitée a été effectuée.

Des paramètres supplémentaires sont disponibles en appuyant sur le bouton ÉLARGIR.

La configuration peut être stockée en utilisant le bouton ENREGISTRER.

Appuyez sur la touche FIRE ou DÉMARRAGE pour démarrer la mesure

La touche "RETOUR" vous renvoie au menu principal.
"DÉFAUT" remet les paramètres sur leurs valeurs par défaut.

Eléments du menu :
*Configuration des plans - Définissez le nombre de plans pour collecter des données.
* Capteur - Faites une sélection dans une liste de capteurs prédéfinis ou choisissez variable pour définir manuellement le capteur.
* Unités capteur - Définissez les unités de mesure utilisées par le capteur. [Élargir uniquement]
* Sensibilité – Saisissez la sensibilité du transducteur en mV par unité de capteur. [Élargir uniquement]
* Alimentation ICP - Activez / désactivez l’alimentation ICP. [Élargir uniquement]
* Unités d'affichage – Sélectionnez le type des unités affichées pour la mesure. 
* Détection - Sélectionnez parmi RMS, pic calculé ou pic-pic calculé. [Élargir uniquement]
* Unités de poids - Sélectionnez parmi g, kg, cm, mm, UT or %
* Unités de longueur - Sélectionnez parmi mm, cm, m or UT. [Élargir uniquement]
* Déclenchement - Sélectionnez parmi Automatique, Manuel ou Visuel.
* Seuil de vib. - Utilisez le clavier numérique pour saisir le seuil de vibration en um. [Élargir uniquement]
* Solution - Sélectionnez soit Dynamique soit 1-2 plan avec pronostic (disponible uniquement lorsque l'option à 2 plans est sélectionnée)
* Type de correction - Sélectionnez Polaire, Composant ou Poids fixe
