Wyważanie – ekran przebiegu początkowego

Na ekranie wyświetlane są następujące pozycje: liczba płaszczyzn, podsumowanie przebiegu wyważania oraz zebrane dane (amplituda, faza oraz prędkość pracy maszyny).

Ustawienia można zachować, naciskając przycisk ZACHOWAJ.

Naciśnij przycisk FIRE lub przycisk START, aby rozpocząć pierwsze uruchomienie.

Naciśnij przycisk BIEGUNOWY, aby wyświetlić wykres biegunowy dla przebiegu wyważania (wybór opcji WYKRESSŁUPKOWY na tym ekranie przenosi użytkownika do ekranu WYKRESSŁUPKOWY).

W przypadku wyważania dwupłaszczyznowego naciśnij klawisz ŚREDNIA, aby uzyskać średni odczyt z dwóch płaszczyzn. Ponowne naciśnięcie klawisza ŚREDNIA spowoduje zatrzymanie procesu uśredniania.

Naciśnij klawisz FIRE lub STOP, aby zatrzymać pierwsze uruchomienie. 

Naciśnij klawisz FIRE, aby przejść do ekranu próbnych odważników lub naciśnij klawisz TABELA, aby powrócić do ekranu podsumowania wyważarki.

Gdy naciśniesz klawisz TABELA, użyj strzałek GÓRA/DÓŁ, aby wybrać opcję IR (pierwsze uruchomienie) lub TWx1 (obciążnik próbny x1), a następnie naciśnij klawisz PRZEJDŹDO lub klawisz FIRE, aby przejść do odpowiedniego ekranu.

Klawisz POWRÓT pozwala powrócić do głównego menu, oferując następujące opcje: ZAPISZ, PORZUĆ lub ANULUJ.



