Equilibrado: Pantalla Configuración

 
Use las teclas de flecha arriba/abajo para navegar a la configuración. 

Use la tecla de flecha DERECHA para abrir el elemento a editar. 
Use la tecla DISPARAR o la tecla de flecha IZQUIERDA para cerrar el editor cuando 
se ha efectuado la selección deseada.

Hay disponibles otras opciones al presionar el botón AMPLIAR.

La configuración se puede almacenar con el botón GUARDAR.

Pulse los botones DISPARAR o INICIO para iniciar la medición.

La tecla "Atrás" volverá al Menú principal.
"Predeterminado" hará que la configuración vuelva a los valores predeterminados.

Elementos del menú:
* Configuración del plano - Establezca el número de planos para obtener datos.
* Sensor: Seleccione en la lista de sensores predefinidos o elija variable para configurar manualmente el sensor.
* Unidades de sensor - Configure las unidades de medición que utiliza el sensor. [Expandir solamente]
* Sensibilidad - Introduzca la sensibilidad del transductor en mV por unidad de sensor.[Expandir solamente]
* Alimentación IPC: Active/Desactive la alimentación IPC. [Expandir solamente]
* Mostrar unidades: Seleccione el tipo de unidades mostradas para la medición. 
* Detección - Seleccione de RMS, pico calculado o pico a pico calculado.[Expandir solamente]
* Unidades de peso - Seleccione de gr, kg, cm, mm, unidad de ingeniería o %
* Unid. long. - Seleccione de mm, cm, m o unidad de ingeniería. [Expandir solamente]
* Disparador - Seleccione de Automático, Manual o Visual.
* Umbral de vibración: Use el teclado numérico para introducir el umbral de vibración en um. [Expandir solamente]
* Solución: Seleccione Dinámico o Plano 1-2 con prognosis (solo disponible cuando se selecciona el plano 2)
* Tipo de corrección -  Seleccione Polar, Componente o Peso fijo
