Monitoração – Configuração de cascata

Utilize as teclas de seta para baixo e para cima para navegar nas configurações. 

Use a tecla de seta para a DIREITA para abrir o item selecionado para edição. 
Utilize a tecla FIRE ou a seta para a esquerda para fechar o editor quando a 
seleção desejada tiver sido realizada.

Pressione o botão DISPARAR ou EXIBIR para continuar no menu de configuração estendida.
A tecla SAIR levará você de volta ao menu principal.

Itens do menu:

Itens do menu:
* Canal – Selecione o canal a ser exibido
* Inic. rot. (RPM) – Utilize o teclado alfanumérico para digitar o início da rotação do gráfico. Por predefinição, este valor é igual ao início de rotação definido no ecrã de configuração principal. 
* Rot. de paragem (RPM) – Utilize o teclado alfanumérico para digitar a rotação de paragem RPM do gráfico. Por predefinição, este valor é igual à rotação de paragem definida no ecrã de configuração principal.
* Espaçamento – Utilize o menu suspenso para selecionar o tipo de intervalo a ser utilizado para os gráficos. As escolhas disponíveis são: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTempo, ΔRPM + ΔTempo ou %ΔRPM + ΔTempo.
Dependendo da opção seleccionada, esta permitirá introduzir valores para o intervalo de rotação e intervalo de tempo utilizando o teclado alfanumérico.
* Mostrar unid. – Selecione as unidades de eixo Y no menu suspenso. As unidades disponíveis variam dependendo do transdutor utilizado para recolher os dados.
* Detecção – Determina a detecção de sinal e a escala como rms, pc ou ppc.  
* Linhas – Determina a resolução do espectro.
* Eixo X – Selecione as unidades de eixo X do menu suspenso. As escolhas disponíveis são Hz, CPM ou Ordens.
* Intervalo freq. – Utilize o teclado alfanumérico para digitar o valor máximo do eixo X. As unidades estão dependentes da apresentação definida para o Eixo X.
* Cortbaixafr. – Selecione a frequência de corte de baixa frequência na lista do menu suspenso dos filtros de passa-alto.
