Idler Monitor -asetusvalikko

* Yksiköt – tuuma- tai metrijärjestelmä. Määrittää järjestelmän mittausyksiköt. Valitse esimerkiksi metrijärjestelmä asettamaan hihnanopeuteen m/s ja kääntöpyörän läpimittaan mm. Valitse tuumayksiköt asettaaksesi hihnanopeuteen ft/min ja kääntöpyörän läpimittaan tuuma.

* Herkkyys – annan mikrofonin herkkyys äänenpaineen mittayksiköissä mV/pascal. SKF:n toimittaman mikrofonin oletusherkkyys on 40 mV/Pascal.  Sen muuttamiselle ei pitäisi olla tarvetta, ellei käytössä ole toinen mikrofoni.

* Laitoksen nimi – anna kaivoksen, yrityksen tai tehtaan nimi. Tämä tieto (yhdessä seuraavien kolmen kentän kanssa) tallennetaan muistiin ja säilytetään kirjatun liukuhihnan äänidatan kanssa tunnistustarkoituksia varten.

* Sijainti – anna liukuhihnan tai koneen sijainti.

* Kuvaus – jos tarpeen, anna lisäkuvaus tunnistustarkoitusta varten.

* Kirjausviite – anna liukuhihnan kirjausnumero, sarjanumero tai merkintänumero.

* Hihnanopeus – anna liukuhihnan nopeus. Hihnan nopeutta ja kääntöpyörän läpimittaa käytetään laskemaan pyörän pyörimisnopeus ja laakeroinnin vikataajuudet.

* Kääntöpyörän läpimitta – anna liukuhihnan kääntöpyörän läpimitta. Kääntöpyörän läpimittaa ja hihnanopeutta käytetään laskemaan pyörän pyörimisnopeus ja laakeroinnin vikataajuudet.


Seuraavat neljä kenttää sallivat hälytysrajojen muuttamisen Idler Sound Monitorin neljälle akustiselle mittaukselle. Oletusarvoiset hälytysraja-arvot on asetettu havaitsemaan parhaiten kääntöpyöräviat tyypillisissä liukuhihnaoloissa ja niitä tulee muuttaa vain, jos ne eivät ole riittäviä liukuhihnan olosuhteissa. 

* Todellinen Pk-raja – määritä hälytysraja todellisen Acoustic Enveloping (PaE) -huippuyleisarvon mittaukseen. 

* RSS-raja – määritä hälytysraja Acoustic Enveloping (PaE) Root Sum Square (RSS) -kokonaismittaukselle.

* Kurtoosiraja – määritä hälytysraja kurtoosimittaukselle. 

* HAI-raja – määritä hälytysraja Harmonic Activity Indicator -mittaukselle.

* Tallenna kohteeseen – (Sisäinen, tai kortti) määritä tallennusmediaksi joko Micrologin sisäinen kiintolevy tai asemassa oleva PC- tai SD-kortti.
