Настройка датчика — Изменить датчик

На этом экране можно изменить настройки датчика.

Изменить можно указанные ниже параметры.

«Датчик» — ввод нового имени датчика с цифровой клавиатуры.

«Единицы датчика» — выбор единиц датчика с цифровой клавиатуры: г, мм/с, мкм, м/с^2, дюйм/с, мил, Па, ф/кв. дюйм или ед.

«Чувствительность датчика» — ввод значения чувствительности с цифровой клавиатуры.

«Питание CCS» — включение или выключение функции путем выбора значения «ВКЛ.» или «ВЫКЛ.» с помощью цифровой клавиатуры.

«Отклонение (мВ)» — ввод значения отклонения датчика в мВ с цифровой клавиатуры.

*«ОК» — сохранение настроек датчика.

*«Отмена» — возврат к экрану настройки датчика без сохранения.


Содержимое любого экрана можно распечатать, нажав клавишу 7 (P) при нажатой клавише 0 (Shift). 

