Analyse - Setup-Maske

 
Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben/unten, um in den Setup-Einstellungen zu navigieren. 

Verwenden Sie die Pfeiltaste nach RECHTS, um das ausgewählte Element zur Bearbeitung zu öffnen. 
Verwenden Sie die FIRE-Taste oder die Pfeiltaste nach LINKS, um den Editor zu schließen, nachdem die 
gewünschte Auswahl getroffen wurde.

Weitere Einstellungen sind durch Drücken der Schaltfläche "Erweitern" verfügbar.

Das Setup kann über die Schaltfläche "Speichern" gespeichert werden.

Drücken Sie die Tasten FIRE oder "Start", um mit der Messung zu beginnen.
Durch Drücken der Taste "Zurück" kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
Mit "Standard" werden die Standardeinstellungen wieder hergestellt.


Menüeinträge:
* Anz. Kanäle – Geben Sie die Anzahl von Kanälen an, über die Daten erfasst werden sollen.
* Sensor – Wählen Sie aus einer Liste vordefinierter Sensoren aus, oder wählen Sie „variabel“, um den Sensor manuell einzustellen.
* Sensoreinheiten – Stellen Sie die vom Sensor verwendeten Messeinheiten ein. [Nur Erweitern]
* Empfindlichkeit – Geben Sie die Empfindlichkeit des Messwertgebers in mV pro Sensoreinheit ein.[Nur Erweitern]
* ICP-Leistung – ICP-Leistung ein- und ausschalten. [Nur Erweitern]
* Signal anzeigen - Auswahl des Anzeigeformats aus Spektrum, Zeit, Spektrum+Zeit, Spektrum+Kreuzphase oder Umlaufbahn. [Nur Erweitern]
* Y-Achsen-Einheiten – Wählen Sie den angezeigten Einheitentyp für die Messung aus. 
* X-Achsen-Einheiten - wählen Sie entweder Hz oder UPM aus. [Nur Erweitern]
* Filter - Wählen Sie den Hochpassfilterbereich aus
* Frequenzbereich - Wählen Sie den maximalen Frequenzbereich aus
* Y-Achse anzeigen - Wählen Sie die Skala der Y-Achse aus, etweder linear, log oder dB. [Nur Erweitern]
* Erkennung – Wählen Sie zwischen RMS, Spitze berechnet, Spitze-zu-Spitze berechnet, Wahre Spitze und Wahre Spitze zu Spitze aus.
* Zeilen - Wählen Sie die Anzahl Zeilen aus 
* Mittelungstyp - Wählen Sie den Mittelungstyp aus, entweder RMS, exponentiell oder PkHold. [Nur Erweitern]
* Anz. Durchschnitte - Wählen Sie die Anzahl der Durchschnitte aus. [Nur Erweitern]
* Überlappung - Wählen Sie % Überlappung aus. [Nur Erweitern]
* Fenster - Wählen Sie den Fenstertyp aus, entweder Hanning, Hamming, Flat+Top oder rechteckig. [Nur Erweitern]


Für eine Umlaufbahn entspricht die X-Achse der Position des Kan1-Sensors, die Y-Achse entspricht der Position des Kan2-Sensors.
