平衡 - 设置屏幕

 
使用上/下箭头键导航至“设置”。 

使用右箭头键打开选定的项目以进行编辑。 
选定所需的内容后，使用“激活”键或左 
箭头键关闭编辑器。

按“展开”按钮可提供更多设置。

使用“保存”按钮可存储设置。

按“激活”或“开始”按钮可启动测量。

按“后退”键将返回至主菜单。
按“默认”会将设置恢复至默认值。

菜单项：
* 平面设置 - 设置用来收集数据的平面数量。
* 传感器 - 从预定义的传感器列表中选择，或选择变量以手动设置传感器。
* 传感器单位 - 设置传感器使用的测量单位。[仅扩展设置]
* 灵敏度 - 输入每个传感器设备的变频器灵敏度，以 mV 为单位。[仅扩展设置]
* ICP 电源 - 切换 ICP 电源开/关。[仅扩展设置]
* 显示单位 - 选择用于测量的显示单位类型。 
* 检测 - 选择“RMS”、“计算的峰值”或“计算的峰峰值”。[仅扩展设置]
* 重量单位 - 选择 gr、kg、cm、mm、EU 或 %
* 长度单位 - 选择 mm、cm、m 或 EU。[仅扩展设置]
* 触发器 - 选择“自动”、“手动”或“目视”。
* 振动阈值 - 使用数字键盘输入振动阈值，以 um 为单位。[仅扩展设置]
* 解 - 选择“动态”或“带预后的 1-2 平面”（仅当选定 2 个平面时可用）
* 校正类型 - 选择“极坐标”、“组件”或“固定重量”
