RuCD Spektrogram Kurulum Yardımı


* Başlat Spd (RPM) - plot için RPM başlat hızını girmek amacıyla alfanumerik tuş takımını kullan. Varsayılan olarak bu değer, ana kurulum ekranındaki başlangıç hızı ile aynıdır. 

* Stop Spd (RPM) - plot için RPMdurdurma hızını girmek amacıyla alfanumerik tuş takımını kullan. Varsayılan olarak bu değer, ana kurulum ekranındaki durdurma hızı ile aynıdır.

* Aralık Bırakma - plotlar için kullanılacak olan aralık türünü seçmek için açılır menüyü kullan. Seçenekler: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime veya %ΔRPM + ΔTime.
Seçenek doğrultusunda alfanumerik tuş takımını kullanarak zaman aralığı ve hız aralığı için değerler girmeniz imkanı vardır.

* Görüntü Birimleri - açılır menüden Y-Ekseni birimlerini seç. Mevcut birimler veri toplamak için kullanılan transdüsere bağlı olarak değişecektir.

Algılama - Sinyal algılama ve seviyelendirmeyi belirler.  
Birini seçin:
RMS - Kök Ortalama Kare değeri
Pik - RMS'den (= √2 × RMS) ölçeklenmiştir.
Pk-Pk - RMS'den (= 2 × √2 × RMS) ölçeklenmiştir.

* Hatlar - Spektrumun çözünürlüğünü belirler.

* X- Ekseni - açılır menüden X-Ekseni birimlerini seç. Seçenekler şunlardır: Hz, CPM veya Siparişler.

* Frekans Aralığı - maksimum X-ekseni değerini girmek için alfanumerik tuş takımını kullan. Birimler X-ekseni neleri göstermeye ayarlanmış ise onlara bağımlıdır.

* (LF Cutoff) Düşük Frekans Kesme - yüksek geçiren filtrelerin açılır menü listesinden Düşük frekans kesme frekansını seç.
