Sledování – zobrazení spektrogramu

V zobrazení spektrogramu je amplituda signálů vyjádřena barevně – červená odpovídá vyšší amplitudě a modrá nižší amplitudě. 

Pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů můžete přesouvat kurzor nahoru a dolů podél osy y se zaznamenanými rychlostmi v ot./min.

Pomocí kláves se šipkami doleva a doprava můžete přesouvat kurzor doleva a doprava podél osy x vybrané frekvenční stupnice.
Další dostupné položky:

* NÁPOVĚDA – otevře nabídku nápovědy

* VODOPÁD – zobrazí stejná data ve vodopádovém diagramu 

* UPRAVIT – návrat do nabídky nastavení pro zobrazení spektrogramu

* ULOŽIT – uloží data spektrogramu jako soubor CSV

* KONEC – návrat do nabídky nastavení spektrogramu
