Śledzenie – ustawienia WAV

Ekran pozwala na ustawienie parametrów pliku WAV, który chcesz przetwarzać. Przetworzyć można jedynie plik WAV zawierający dane z dwóch kanałów: Kanał 1 będzie sygnałem wibracji, zaś Kanał 2 – sygnałem tachometru.

Plik WAV jest automatycznie skanowany w celu określenia maksymalnej występującą prędkości: jeżeli liczba impulsów na obrót jest różna od 1,0, wpisz odpowiednią wartość przed przejściem do kolejne fazy.

* Maks. prędkość M/c – określa daną maksymalną prędkość maszyny dla pliku WAV. Ustawiana automatycznie na najwyższą wykrytą prędkość m/c.

* Tryb - Rozbieg / Ręczny/ Hamowanie – określ tryb, w którym uchwycono WAV. W razie wątpliwości wybierz tryb Ręczny.

* Impulsy/obroty – określ liczbę impulsów tachometru na obrót wału. Każda zmiana tego pola zmieni ustawienie maksymalnej prędkości M/c.

* Uruchom Spd, Zatrzymaj Spd – w trybie Rozbieg lub Hamowanie, określ przybliżone prędkości początkowe i końcowe, dla których został dokonany zapis pliku WAV. Nie dotyczy trybu Ręcznego.

