Балансиране - Екран Пуск за уравновесяване

Този екран посочва броя на равнините, обобщение на Пуск за балансиране и събрани данни (амплитуда, фаза и работна скорост на машината).

Настройката може да бъде запазена с бутон ЗАПАЗВАНЕ.

Натиснете бутони FIRE или СТАРТ за стартиране на Пуск за уравновесяване.

Натиснете бутон ПОЛЯР, за да проверите полярен изглед на пуска за уравновесяване (натискането на ХИСТОГРАМА от този екран ви връща към екран ХИСТОГРАМА).

За двуравнинно балансиране, натиснете ОСРЕДНЯВАНЕ, за да получите осреднено отчитане за двете равнини. Натиснете отново ОСРЕДНЯВАНЕ, за да спрете осредняването.

Натиснете FIRE или СТОП, за да спрете пуска за уравновесяване. 

Ако се натисне ТАБЛИЦА, потребителят се връща към екран Баланс - обобщение. Използвайте стрелките НАГОРЕ/НАДОЛУ, за да изберете предходно събраните данни и натиснете Премини към или FIRE, за да преминете към желания екран за настройка.

Натиснете бутон FIRE и на екрана ще се изведе съобщение "Желаете ли да уравновесите остатъците?", ДА продължава към екран за коригиращо тегло, НЕ връща към екран Балансиране - обобщение.

Бутон НАЗАД ще ви върне към Главно меню с опция за ЗАПАЗВАНЕ, ОТКАЗ ИЛИ ОТМЕНИ.




