Балансиране - Конфигурационен екран

 
Използвайте бутоните със стрелки Нагоре/Надолу, за да се придвижвате по настройките. 

Използвайте бутона със стрелка Надясно, за да отворите избраната опция за редактиране. 
Използвайте бутон FIRE или бутон със стрелка НАЛЯВО, за да затворите редактора, когато 
желаният избор е направен.

Достъпни са допълнителни настройки чрез натискането на бутон РАЗШИРИ.

Настройката може да бъде запазена с бутон ЗАПАЗВАНЕ.

Натиснете бутони FIRE или СТАРТ за стартиране на измерването.

Бутон "Назад" ще ви върне в Главното меню.
"По подразбиране" ще върне настройките към фабрични настройки.

Опции на менюто:
* Настройка на равнина - Задава броя на равнините за събиране на данни.
* Сензор - Изберете от списък с предварително дефинирани сензори или избира променлива за ръчно задаване на сензор.
* М.ед. на сензор - Задава мерни единици, използвани от сензора. [Само Разшири]
* Чувствителност - Въведете чувствителността на трансдуктора в mV за м.ед. на сензора.[Само Разшири]
* ICP Мощност - Включване/Изключване на ICP. [Само Разшири]
* М.ед. на дисплея - Избира тип на извежданите мерни единици за измерването. 
* Детекция - Избира от RMS,изчислен пик или изчисление пик до пик.[Само Разшири]
* М.ед. за тегло - Избира между gr, kg, cm, mm, EU или %
* М.ед. за дължина - Избира между mm, cm, m или EU. [Само Разшири]
* Тригер - Избира между Автоматичен, Ръчен или Визуален.
* Вибр. праг - Използва цифровата клавиатура, за да въведе прага на вибрации в um. [Само Разшири]
* Решение - Избира между Динамично или 1-2 равнини с Прогноза (достъпно е само, когато са избрани 2 равнини)
* Тип корекция - Избира Поляр., Компонент или Фиксирано тегло
