传输功能 - 设置屏幕

 
使用上/下箭头键导航至“设置”。 

使用右箭头键打开选定的项目以进行编辑。 
选定所需的内容后，使用“激活”键或左 
箭头键关闭编辑器。

按“展开”按钮可提供更多设置。

使用“存储”按钮可存储设置。

按“激活”或“开始”按钮可启动测量。
按“退出”键将返回至主菜单。
按“默认”会将设置恢复至默认值。


菜单项：
* 通道 - 设置用来收集数据的通道数量。
* 激振模式 - 选择“力锤”或“连续”
* 力锤单位 - 选择 N 或 lbf。[仅力锤模式]
* 力锤灵敏度 (mV/N) - 输入力锤灵敏度
* H. CCS 电源 - 切换力锤 CCS 电源开/关
* 传感器 - 从预定义的传感器列表中选择，或选择变量以手动设置传感器。
* 传感器单位 - 设置传感器使用的测量单位。[仅扩展设置]
* 灵敏度 - 输入每个传感器设备的变频器灵敏度，以 mV 为单位。[仅扩展设置]
* CCS 电源 - 切换 CCS 电源开/关。[仅扩展设置]
* 响应范围 - 选择您希望看到的响应范围限值
* 测量 - 选择“表观质量”、“加速率”、“阻抗”、“移动性”、“抗挠性”或“柔度”[仅力锤]，或者选择“g/g”、“mm/s/g”或“um/g”[连续]
* 测量单位 - 选择用于测量的显示单位类型。 
* Y 轴 - 从“线性”、“对数”或“dB”中选择 Y 轴刻度。 
* 力锤范围 - 选择想要的力锤范围 [仅力锤模式]
* 频率范围 – 为测量选择频率范围
* 行数 - 选择行数 
* 窗口 - 对于力锤模式，选择“Forec-Exp”或“一致”；对于连续模式，默认值为“Hanning”
* 平均值数量 - 选择平均值的数量。[仅扩展设置]
* 接受/拒绝 - 选择“手动”或“自动” [仅力锤模式]
* 倒转相位 - 切换“开/关”
* 连贯性良好 - 选择设为连贯性好的 % 水平
* 保存到 - 选择内部或 SD 卡
* 位置自动增加 - 切换“开/关”
