Auswuchten - Setup-Maske

 
Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben/unten, um in den Setup-Einstellungen zu navigieren. 

Verwenden Sie die Pfeiltaste nach RECHTS, um das ausgewählte Element zur Bearbeitung zu öffnen. 
Verwenden Sie die FIRE-Taste oder die Pfeiltaste nach LINKS, um den Editor zu schließen, nachdem die 
gewünschte Auswahl getroffen wurde.

Weitere Einstellungen sind durch Drücken der Schaltfläche ERWEITERN verfügbar.

Das Setup kann über die Schaltfläche SPEICHERN gespeichert werden.

Drücken Sie die Tasten FIRE oder START, um mit der Messung zu beginnen.

Durch Drücken der Taste "Zurück" kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
Mit "Standard" werden die Standardeinstellungen wieder hergestellt.

Menüeinträge:
* Ebenen-Setup – Geben Sie die Anzahl von Ebenen an, auf denen Daten erfasst werden sollen.
* Sensor – Wählen Sie aus einer Liste vordefinierter Sensoren aus, oder wählen Sie „variabel“, um den Sensor manuell einzustellen.
* Sensoreinheiten – Stellen Sie die vom Sensor verwendeten Messeinheiten ein. [Nur Erweitern]
* Empfindlichkeit – Geben Sie die Empfindlichkeit des Messwertgebers in mV pro Sensoreinheit ein.[Nur Erweitern]
* ICP-Leistung – ICP-Leistung ein- und ausschalten. [Nur Erweitern]
* Anzeigeeinheiten – Wählen Sie den angezeigten Einheitentyp für die Messung aus. 
* Erfassung - Wählen Sie zwischen RMS, Spitze berechnet oder Spitze-zu-Sptize berechnet aus.[Nur Erweitern]
* Masseneinheiten - Wählen Sie zwischen gr, kg, cm, mm, TE oder % aus
* Längeneinheiten - Wählen Sie zwischen mm, cm, m oder TE aus. [Nur Erweitern]
* Trigger - Wählen Sie zwischen Automatisch, Manuell oder Visuell aus.
* Schw. Schwelle - Verwenden Sie das numerische Tastenfeld, um die Vibrationsschwelle in um einzugeben. [Nur Erweitern]
* Lösung - Wählen Sie entweder Dynamisch oder 1-2 Ebene mit Prognose aus (nur verfügbare, wenn 2 Ebenen ausgewählt sind)
* Korrekturtyp - Wählen Sie Vektor, Komponente oder festes Gewicht aus
