Tracciatura - Impostazioni Cascata

Usa i tasti Freccia in alto/Freccia in basso per muoverti tra le impostazioni. 

Utilizza il tasto freccia DESTRA per aprire l’elemento selezionato da modificare. 
Utilizza il tasto INVIO o la freccia SINISTRA per chiudere l'editor una volta 
effettuata la scelta desiderata.

Premi i pulsanti INVIO o VISUALIZZA per proseguire al menu di impostazioni estese.
Il tasto ESCI ti riporterà al menù principale.

Voci di menu:

Voci di menu:
* Canale - Seleziona il canale da visualizzare
* V avv(RPM) - Utilizzare il tastierino alfanumerico per immettere la velocità di avvio RPM per il diagramma. Per impostazione predefinita, questo valore è lo stesso impostato nella schermata di configurazione principale. 
* Vel. arresto(RPM) - Utilizzare il tastierino alfanumerico per immettere la velocità di arresto RPM per il diagramma. Per impostazione predefinita, questo valore è uguale a quello impostato nella schermata di configurazione principale.
* Spaziatura - Utilizzare il menu a discesa per selezionare il tipo di intervallo da utilizzare per i diagrammi. Le opzioni disponibili sono: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime o %ΔRPM + Δtime.
A seconda dell'opzione selezionata, è possibile specificare valori per l'intervallo di velocità e quello di tempo utilizzando il tastierino alfanumerico.
* Visual. unità - Scegliere le unità dell'asse Y dal menu a discesa. Le unità disponibili variano in funzione del trasduttore utilizzato per raccogliere i dati.
* Rilevamento - Determina il rilevamento e la scalatura del segnale tra rms, pc o ppc.  
* Linee - Determina la risoluzione dello spettro.
* Asse X - Scegliere le unità dell'asse X dal menu a discesa. Le opzioni disponibili sono Hz, CPM o Ordini.
* Interv. freq. - Utilizzare il tastierino alfanumerico per immettere il valore massimo dell'asse X. Le unità dipendono dal tipo di visualizzazione impostata per l'asse X.
* Interruz. BF - Scegliere la frequenza dell'interruzione a bassa frequenza dal menu a discesa dei filtri passa-alto.
