Kayıt Aygıtı - Kurulum Ekranı

 
Kurulum ayarlarında gezinmek için Yukarı/Aşağı ok tuşlarını kullan. 

Seçilen ögeyi düzenlemek için SAĞ ok tuşunu kullan. 
İstenen seçim yapıldığında düzenleyiciyi kapatmak için ATEŞLE tuşunu veya SOL ok tuşunu kullan. 
istenen seçim yapılmıştır.

Diğer ayarlar GENİŞLET butonu ile bulunur.

Kurulum SAKLA tuşu ile kaydedilebilir.

Ölçümü başlatmak için ATEŞLE veya BAŞLAT tuşuna bas.
GERİ tuşu ile ana menüye geri dön.
VARSAYILAN, varsayılan değerlere geri götürür.


Menü ögeleri:
* Giriş Kanalları - veri toplamak için kanal sayısını belirle.
* Algılayıcı - önceden tanımlanmış algılayıcılar arasından seçim yap veya algılayıcıyı kurmak için değişkenleri manüel olarak seç.
* Algılayıcı birimleri - algılayıcının kullandığı ölçü birimlerini ayarla. [sadece genişlet]
* Hassasiyet - algılayıcı birim başına transdüser hassasiyeti mV gir.[sadece genişlet]
* ICP Güç - ICP güç açık/kapalı geçiş yap. [sadece genişlet]
* Frekans Aralığı - istenen frekans aralığını seç
* Rec. Zaman (s) - Maksimum kayıt süresini ayarlar.
* Rec. Mod - Kayıt Ch1 giriş seviyesine bağlı olarak manüel veya otomatik olarak başlatılsın mı, seç. .
* Trig. Seviye -  'Rec. olduğunda kullanılan. Mod', 'Ch1 Seviye' ayarlıdır.
