Tracciatura - Impostazioni Bode

Usa i tasti Freccia in alto/Freccia in basso per muoverti tra le impostazioni. 

Utilizza il tasto freccia DESTRA per aprire l’elemento selezionato da modificare. 
Utilizza il tasto INVIO o la freccia SINISTRA per chiudere l'editor una volta 
effettuata la scelta desiderata.

Premi il pulsante INVIO o VISUALIZZA per avviare la misurazione.
Il tasto ESCI ti riporterà al menù principale.

Voci di menu:
* Canale - Seleziona il canale da visualizzare
* V avv(RPM) - Utilizzare il tastierino alfanumerico per immettere la velocità di avvio RPM per il diagramma. Per impostazione predefinita, questo valore è lo stesso impostato nella schermata di configurazione principale. 
* Vel. arresto(RPM) - Utilizzare il tastierino alfanumerico per immettere la velocità di arresto RPM per il diagramma. Per impostazione predefinita, questo valore è uguale a quello impostato nella schermata di configurazione principale.
* Spaziatura - Utilizzare il menu a discesa per selezionare il tipo di intervallo da utilizzare per i diagrammi. Le opzioni disponibili sono: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime o %ΔRPM + Δtime.
A seconda dell'opzione selezionata, è possibile specificare valori per l'intervallo di velocità e quello di tempo utilizzando il tastierino alfanumerico.
* Visual. unità - Scegliere le unità dell'asse Y dal menu a discesa. Le unità disponibili variano in funzione del trasduttore utilizzato per raccogliere i dati.
* Interruz. BF - Scegliere dal menu a discesa se applicare un filtro a bassa frequenza, a 0.3× della velocità di esecuzione. Per le misurazioni integrate, è consigliabile che l'opzione Interruz. BF sia attivata.
* Rilevamento - Determina il rilevamento e la scalatura del segnale tra rms, pc o ppc.  
*Asse Y - Consente di scegliere se visualizzare l'asse Y per la traccia dell'ampiezza in una scala lineare o logaritmica.
* Mostra glob. - Scegliere dal menu a discesa se visualizzare il valore Globale nel diagramma. 
* Num. tracce - Scegliere dal menu a discesa il numero di tracce da visualizzare. Se si sceglie Globale, è possibile visualizzare al massimo 3 tracce, altrimenti il massimo è 4.
* Or. tracc. #1 - Utilizzare il tastierino alfanumerico per immettere il numero di ordine da visualizzare su questa traccia.
* Or. tracc. #2 - Utilizzare il tastierino alfanumerico per immettere il numero di ordine da visualizzare su questa traccia. Questa opzione è disponibile solo se si hanno 2 o più tracce.
* Or. tracc. #3 - Utilizzare il tastierino alfanumerico per immettere il numero di ordine da visualizzare su questa traccia. Questa opzione è disponibile solo se si hanno 3 o più tracce.
* Or. tracc. #4 - Utilizzare il tastierino alfanumerico per immettere il numero di ordine da visualizzare su questa traccia. Questa opzione è disponibile solo se si hanno 4 tracce e l'opzione Globale non è selezionata.
