Śledzenie – ustawienia Bodego

Klawisze strzałki góra/dół pozwalają poruszać się pionowo po tabeli. 

Aby otworzyć i edytować wybraną pozycję, użyj klawisza strzałki W PRAWO. 
Klawisz strzałka W LEWO lub klawisz akcji służą do zamykania edytora po 
dokonaniu odpowiedniego wyboru.

Naciśnij klawisz akcji i klawisz POKAŻ, aby rozpocząć pomiar.
Naciśnięcie klawisza WYJŚCIE powoduje powrót do głównego ekranu.

Pozycje menu:
* Kanał – wybierz kanał, który chcesz wyświetlić
* Uruchom Spd (RPM (obr./min)) – zastosuj klawisze alfanumeryczne i wpisz początkową prędkość w obr./min dla wykresu. Domyślna wartość początkowej prędkości odpowiada tej wpisanej na głównym ekranie ustawień. 
* Zatrzymaj Spd (RPM (obr./min)) – zastosuj klawisze alfanumeryczne i wpisz końcową prędkość w obr./min dla wykresu. Domyślna wartość końcowej prędkości odpowiada tej wpisanej na głównym ekranie ustawień.
* Odstępy – z rozwijanego menu wybierz rodzaj odstępów, które zostaną zastosowane na wykresach. Istnieją następujące możliwości: ΔRPM (obr./min), %ΔRPM (obr./min), Δczas, ΔRPM (obr./min)+ Δczas lub %ΔRPM (obr./min) + Δczas.
W zależności od wybranej opcji, proszę wpisać odpowiednie wartości odstępów prędkości i czasu przy użyciu klawiszy alfanumerycznych.
* Jednostki wyświetlania – proszę wybrać jednostki osi Y z rozwijanego menu. Dostępne jednostki zależą od rodzaju przetwornika wykorzystywanego do zbierania danych.
* Wyłącznik niskiej częstotliwości – korzystając z rozwijanego menu, zaznacz, czy chcesz zastosować filtr niskiej częstotliwości przy prędkości 0,3× prędkość przebiegu. Podczas pomiarów zintegrowanych zaleca się, aby Wyłącznik niskiej częstotliwości był włączony.
* Detekcja - Określa detekcję sygnałów i skalowanie w rms, pc lub ppc.  
* Oś Y – wybierz sposób wyświetlania osi Y na wykresie wielkości - w skali liniowej lub logarytmicznej.
* Pokaż łącznie – jeżeli chcesz, aby wykres pokazywał wszystko łącznie, wybierz odpowiednią opcję z rozwijanego menu, WŁ./WYŁ. 
* Liczba wykresów – wybierz z rozwijanego menu liczbę wykresów, które mają zastać pokazane. Jeżeli zaznaczono opcję łącznie, maksymalna liczba wyświetlanych wykresów wynosi 3, w przeciwnym wypadku, maksimum wynosi 4.
* Wykres zamówienia #1 - używając klawiszy alfanumerycznych wpisz numer zamówienia, które zostanie zilustrowane na tym wykresie.
* Wykres zamówienia #2 - używając klawiszy alfanumerycznych wpisz numer zamówienia, które zostanie zilustrowane na tym wykresie. Opcja dostępna jedynie w przypadku, że wybrano co najmniej 2 wykresy. 
* Wykres zamówienia #3 - używając klawiszy alfanumerycznych wpisz numer zamówienia, które zostanie zilustrowane na tym wykresie. Opcja dostępna jedynie w przypadku, że wybrano co najmniej 3 wykresy. 
* Wykres zamówienia #4 - używając klawiszy alfanumerycznych wpisz numer zamówienia, które zostanie zilustrowane na tym wykresie. Opcja dostępna jedynie w przypadku, że wybrano 4 wykresy oraz została wyłączona opcja „łącznie”.
