RuCd – Nyquist-näyttö

Tällä näytöllä esitetään valitut järjestykset yhdistettyinä tietoina siten, että nolla asteet ovat positiivisella X-akselilla ja 90-asteet positiivisella Y-akselilla.

Käytä 0 + ylös/alas-nuolinäppäimiä valitsemaan toisia käyriä, jolloin nykyisen käyrän numero esitetään näytösivun vasemmassa yläkulmassa.

Muita käytettävissä olevia kohtia ovat:

* OHJE – avaa ohjevalikon

* TAULUKKO – esittää samat tiedot kuin taulukossa (vain kaksi ensimmäistä kertaluokan käyrää). 

* TALLENNA – tallenna Nyquist-tiedot CSV-tiedostoon.

* Bode – esittää samat tiedot Bode-plottauksena.

* TAKAISIN – palauttaa Nyquist-asetusvalikkoon.


