Vyvažování – obrazovka počátečního chodu

Na této obrazovce je uveden počet rovin, shrnutí vyvažovacího chodu a shromážděná data (amplituda, fáze a provozní otáčky stroje).

Nastavení lze uložit pomocí tlačítka ULOŽIT.

Chcete-li spustit počáteční chod, stiskněte tlačítko ENTER nebo START.

Stisknutím tlačítka POLÁRNĚ zobrazíte polární diagram vyvažovacího chodu (stisknutím tlačítka BAROGRAF se z této obrazovky vrátíte na obrazovku barografu).

V případě vyvažování ve dvou rovinách získáte stisknutím tlačítka PRŮMĚR průměrný odečet pro obě roviny. Dalším stisknutím tlačítka PRŮMĚR zastavíte průměrování.

Chcete-li zastavit počáteční chod, stiskněte klávesu ENTER nebo STOP. 

Stisknutím klávesy ENTER přejdete na obrazovku počátečního chodu, pokud stisknete tlačítko TABULKA, vrátíte se na obrazovku Balancer – shrnutí.

Pokud stisknete tlačítko TABULKA, pomocí šipek NAHORU/DOLŮ vyberte IR (počáteční chod) nebo TWx1 (počáteční závaží x1) a stisknutím klávesy JÍT NA nebo ENTER přejděte na požadovanou obrazovku nastavení.

Pomocí klávesy ZPĚT se vrátíte do hlavní nabídky s možností ULOŽIT, ZAHODIT nebo ZRUŠIT.



