Tasapainotus – koeajonäyttö

Tämä näyttö esittää tasojen määrän, yhteenvedon tasapainoajosta ja kerätystä datasta (amplitudi, vaihe ja koneen käyttönopeus).

Asetukset voidaan tallentaa käyttäen TALLENNA-painiketta.

Aloita koeajo painamalla LAUKAISE- tai KÄYNNISTÄ-painiketta.

Paina NAPA-painiketta nähdäksesi tasapainoajon napakäyrän (PYLVÄSKAAVIO-painikkeen painaminen tältä näytöltä palauttaa käyttäjän PYLVÄSKAAVIO-näyttöön).

Kahden tason tasapainotusta varten paina KESKIARVO saadaksesi keskiarvolukeman kummallekin tasolle. Pysäytä keskiarvotus painamalla KESKIARVO uudestaan.

Pysäytä koeajo painamalla LAUKAISE tai SEIS. 

Jos TAULUKKOA painetaan, käyttäjä palautuu Tasapaino – yhteenvetonäyttöön. Käytä YLÖS/ALAS-nuolia valitsemaan mitä tahansa edellistä kerätty dataa ja siirry haluttuun asetusnäyttöön painamalla SIIRRY tai LAUKAISE.

Etene koepainonäyttöön painamalla LAUKAISE-näppäintä tai palaa Tasapainottaja – yhteenveto -näyttöön painamalla TAULUKKO.

Jos koepaino ei ole riittävä, käyttäjältä kysytään "Haluatko toistaa?". KYLLÄ valitseminen palauttaa käyttäjän koepainonäyttöön seuraavan koeajon käynnistämistä varten.

Jos EI valitaan ja käyttäjältä kysytään "Poistetaanko koepaino x", KYLLÄ/EI valitseminen saa yksikön ehdottamaan parasta ratkaisua ja etenemään Korjauspaino-näyttöön.

TAKAISIN-painike palauttaa käyttäjän päävalikkoon, jossa vaihtoehtona on TALLENNA, HYLKÄÄ tai PERUUTA.


