RuCd - Ayuda de configuración del espectrograma
---------------------------

Veloc. de inic. (RPM): use el teclado numérico para introducir la velocidad de inicio de RPM para el gráfico. De manera predeterminada, este valor es igual a la velocidad de inicio fijada en la pantalla de configuración principal. 

Veloc. de paro (RPM): use el teclado numérico para introducir la velocidad de paro de RPM para el gráfico. De manera predeterminada, este valor es igual a la velocidad de paro fijada en la pantalla de configuración principal.

Espaciado: use el menú desplegable para seleccionar el tipo de intervalo que se usará para los gráficos. Las opciones disponibles son: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTiempo, ΔRPM + ΔTiempo o %ΔRPM + ΔTiempo.
Dependiendo de la opción seleccionada, podrá ingresar valores para el intervalo de velocidad y el intervalo de tiempo usando el teclado numérico.

Mostrar unidades: seleccione las unidades del eje Y en el menú desplegable. Las unidades disponibles variarán en función del transductor utilizado para recopilar los datos.

Detección: determina la detección y graduación de señales.  
Elija entre:
RMS: valor de raíz cuadrada media
Pico: graduado en base a RMS (= √2 × RMS)
Pico a pico: graduado en base a RMS (= 2 × √2 × RMS)

Líneas: define la resolución del espectro.

Eje X: seleccione las unidades del eje X en el menú desplegable. Las opciones disponibles son Hz, CPM u Órdenes.

Rango de frec.: use el teclado alfanumérico para introducir el valor máximo del eje X. Las unidades dependen de qué se haya configurado mostrar en el eje X.

Corte FB: seleccione la frecuencia de corte de frecuencia baja en la lista de menú desplegable de filtros de paso alto.
