RuCd- Şelale Kurulum

Kurulum ayarlarında gezinmek için Yukarı/Aşağı ok tuşlarını kullan. 

Seçilen ögeyi düzenlemek için SAĞ ok tuşunu kullan. 
İstenen seçim yapıldığında düzenleyiciyi kapatmak için ATEŞLE tuşunu veya SOL ok tuşunu kullan. 


genişletilmiş menü ile devam etmek için ATEŞLE veya GÖRÜNTÜ tuşuna bas.
"Geri" tuşu ile ana menüye geri dön.

Menü ögeleri:

Menü ögeleri:
* Kanal - görüntülenecek kanalı seç
* Start Spd (RPM) - plot için RPM başlat hızını girmek amacıyla alfanumerik tuş takımını kullan. Varsayılan olarak bu değer, ana kurulum ekranındaki başlangıç hızı ile aynıdır. 
* Stop Spd (RPM) - plot için RPM durdurma hızını girmek amacıyla alfanumerik tuş takımını kullan. Varsayılan olarak bu değer, ana kurulum ekranındaki durdurma hızı ile aynıdır.
* Aralık Bırakma - plotlar için kullanılacak olan aralık türünü seçmek için açılan menüyü kullan. Seçenek: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime veya %ΔRPM + ΔTime.
Seçenek doğrultusunda alfanumerik tuş takımını kullanarak zaman aralığını ve hız aralığı için değerler girmeniz imkanı vardır.
* Ekran Birimleri - açılır menüden Y-Ekseni birimlerini seç. Mevcut birimler veri toplamak için kullanılan transdüsere bağlı olarak değişecektir.
* Algılama - sinyal algılamayı ve rms, pc veya ppc den ölçümlemeleri belirler.  
* Hatlar - Spektrumun çözünürlüğünü belirler.
* X- Ekseni - açılır menüden X-Ekseni birimlerini seç. Seçenekler şunlardır: Hz, CPM veya Siparişler.
* Frekans Aralığı - maksimum X-ekseni değerini girmek için alfanumerik tuş takımını kullan. Birimler X-ekseni neleri göstermeye ayarlanmış ise onlara bağımlıdır.
* Düşük Frekans Kesme - yüksek geçiren filtrelerin açılır menü listesinden Düşük frekans kesme frekansını sereç.
