Sledování – rozšířené nastavení spektrogramu

*Osa Y – v rozevírací nabídce vyberte, zda se má stupnice jednotek na ose Y zobrazit v lineárním nebo logaritmickém formátu.

*Osa Z – v rozevírací nabídce vyberte intervaly, které chcete použít pro osu Z. Vyberte některou z následujících možností:
 Ot./min – intervaly mezi jednotlivými transformacemi FFT budou záviset na rychlosti v ot./min, při které byla zaznamenána data
 Časová značka – intervaly mezi transformacemi FFT budou záviset na času záznamu dat
 Rovnoměrně – transformace FFT budou rozloženy rovnoměrně ve směru osy Z

*Potlačení – vyberte minimální zobrazovanou úroveň signálu v procentech maximální celkové hodnoty. 

ZOBRAZIT nebo Enter – umožňuje sběr dat

KONEC – návrat do nastavení vodopádového diagramu
