Seguimiento - Visualización de espectograma

La visualización de espectrograma usa colores para indicar la amplitud de las señales, el rojo significando mayor amplitud y el azul menor amplitud. 

Use las teclas de cursor Arriba/Abajo para mover el cursor a lo largo del eje Y de las velocidades de RPM grabadas.

Use las teclas de cursor Izquierda/Derecha para mover el cursor a través del eje X de la escala de frecuencias seleccionadas.
Otros elementos disponibles son:

* AYUDA - abre el menú Ayuda

* CASCADA - muestra los mismos datos en una cascada 

* EDITAR - regresa al menú de configuración de visualización del espectograma

* ALMACENAR - guarda los datos del espectograma como archivo CSV

* SALIR - regresa al menú de configuración del espectograma
