Transfer Funktion - Daten anzeigen

Diese Ansicht zeigt die FRF-Messdaten an. 
Das obere Bild zeigt die Amplitude an. Farbe gibt die Kohärenz der Messung an: Frequenzen mit guter Kohärenz (≥85%) werden grün angezeigt, Frequenzen mit schwacher Kohärenz (<85%) sind rot.
Das untere Bild zeigt die Phase an.

Wenn Annehmen/Verwerfen auf Manuell eingestellt ist, zeigen die beiden Kurven während der Erfassung die Kurven für Hammer und Reaktionszeit an.

* HILFE - Hilfsmenü

* ANZEIGEN - bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die Anzeige der Ansicht in Abhängigkeit vom Setup zu ändern

* SPEICHERN - speichert die erfassten Daten

* NEUE ERFASSUNG - verwirft die bislang erfassten Daten und erfasst die Transfer Function-Messung erneut.

* EXIT- führt zum Setup-Menü zurück.

* Cursortasten LINKS / RECHTS bewegen den Cursor auf den Kurven für Amplitude / Phase.

* Taste + erweitert / reduziert die X-Achse der Kurve.

