Ajuda da Configuração do Espectograma SDR
---------------------------

Inic. Rot.(RPM) – Utilize o teclado numérico para introduzir o início da rotação para o gráfico. Por predefinição, este valor é igual ao início de rotação definido no ecrã de configuração principal. 

Rot. de Paragem(RPM) – Utilize o teclado numérico para introduzir a rotação de paragem RPM para o gráfico. Por predefinição, este valor é igual à rotação de paragem definida no ecrã de configuração principal.

Espaçamento – Utilize o menu pendente para seleccionar o tipo de intervalo a ser utilizado para os gráficos. As escolhas disponíveis são: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTempo, ΔRPM + ΔTempo ou %ΔRPM + ΔTempo.
Dependendo da opção seleccionada, esta permitirá introduzir valores para o intervalo de rotação e intervalo de tempo utilizando o teclado numérico.

Mostrar Unid. – Seleccione as unidades de eixo Y do menu pendente. As unidades disponíveis variam dependendo do transdutor utilizado para recolher os dados.

Detecção - Determina a detecção e a escala do sinal.  
Selecione de:
RMS – o valor médio quadrático
Pico – Em escala RMS (= √2 × RMS)
Pico-Pico – em escala RMS (= 2 × √2 × RMS)

Linhas - Determina a resolução do espectro.

Eixo X – Seleccione as unidades de eixo X do menu pendente. As escolhas disponíveis são Hz, CPM ou Ordens.

Intervalo Freq. – Utilize o teclado alfanumérico para inserir o valor máximo do Eixo X. As unidades estão dependentes da apresentação definida para o Eixo X.

Cortbaixafr. – Seleccione a frequência de corte de baixa frequência da lista pendente dos filtros de passagem elevada.
