Idler Monitor - Acquisition

Lors de l'acquisition des données, des voyants lumineux indiquent l'état du galet contrôlé.

* Repère - Pour insérer un repère dans le fichier CSV (un astérisque dans la colonne Notes)

* Analyse - Pour afficher des barres graphiques pour chacune des quatre mesures au lieu du voyant lumineux général

* Notes - Pour saisir une note descriptive (à l'aide du pavé alphanumérique)

* Retour - Pour finir la mesure et revenir à l'écran de configuration
