Funkce přenosu – zobrazení dat

Na této obrazovce jsou zobrazena naměřená data FRF. 
Horní křivka zobrazuje magnitudu. Barva signalizuje koherenci měření: frekvence s dobrou koherencí (≥ 85 %) jsou zobrazeny zeleně a frekvence s nízkou koherencí (< 85 %) jsou zobrazeny červeně.
Dolní křivka zobrazuje fázi.

Při sběru dat pomocí příkazu Přijmout/Odmítnout nastaveného na Ruční zobrazují časové křivky kladívka a odezvy.

* NÁPOVĚDA – nabídka nápovědy

* POHLED – umožňuje uživateli změnit pohled na obrazovce podle nastavení

* ULOŽIT – uloží shromážděná data

* ZNOVU – odstraní dosud shromážděná data a provede znovu měření funkce přenosu.

* KONEC – přejde zpět do nabídky Nastavení.

* Klávesy VLEVO/VPRAVO slouží pro přemístění kurzoru na křivku magnitudy nebo fáze.

* Klávesy + a - prodlužují nebo zkracují osu x křivky.

