Balansering – skärmen Startkörning

Denna skärm visar antalet plan, en sammanfattning av balanseringskörningen och insamlade data (amplitud, fas och maskinens varvtalsfrekvens).

Inställningen kan sparas med hjälp av knappen "SPARA".

Tryck på FIRE eller START för att starta startkörningen.

Tryck knappen POLÄR för att visa en polär kurva för balanseringskörningen (om du trycker på STAPELDIAGRAM på denna skärm återförs du till skärmen för stapeldiagram).

För tvåplansbalansering kan du trycka på MEDELVÄRDE för att få ett medelvärde för båda planen. Tryck på MEDELVÄRDE igen för att stoppa medelvärdesberäkningen.

Tryck på FIRE eller STOP för att stoppa startkörning. 

Tryck på FIRE för att gå vidare till skärmen för Provvikt eller tryck på TABELL för att återgå till sammanfattningsskärmen för balansering.

Om du trycker på TABELL kan du använda piltangenterna UPP/NER för att välja IR (startkörning) eller TWx1 (provvikt x1) och tryck på GOTO eller FIRE för att gå till önskad inställningsskärm.

Knappen TILLBAKA för att återgå till Huvudmenyn med alternativen SPARA, IGNORERA eller AVBRYT.



