Balanceamento – Tela Execução inicial

Esta tela indica o número de planos, um resumo da Execução do balanceamento e os dados coletados (amplitude, fase e velocidade de execução da máquina).

As configurações podem ser armazenadas através do botão ARMAZENAR.

Pressione os botões DISPARAR ou INICIAR para iniciar a Execução inicial.

Pressione o botão POLAR para ver um gráfico polar da execução de balanceamento (pressione GRÁFICOS DE BARRA nessa tela para retornar à tela GRÁFICOS DE BARRA).

Para obter um balanceamento de dois planos, pressione MÉDIA para oferecer uma leitura de média para ambos os planos. Pressione MÉDIA novamente para interromper o cálculo da média.

Pressione DISPARAR ou PARAR para interromper a execução inicial. 

Pressione DISPARAR para continuar na tela Peso de teste ou pressione TABELA para retornar à tela Balanceador – Resumo.

Se você pressionar TABELA, use as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar EI (Execução inicial) ou PTx1 (Peso de teste x1) e pressione IR PARA ou DISPARAR para ir para a tela de configuração desejada.

A tecla VOLTAR retorna ao Menu principal com a opção de SALVAR, DESCARTAR ou CANCELAR.



