Monitoração – Configuração de WAV

Este ecrã permite configurar os parâmetros para um ficheiro WAV que pretende processar. Só podem ser processados ficheiros WAV com dados de 2 canais: CH1 é recolhido para ser o sinal de vibração e CH2 o sinal do tacómetro.

O ficheiro WAV é digitalizado automaticamente para determinar a rotação máxima presente: se o número de pulsos-por-rev não for igual a 1,0, introduza o valor correcto antes de processar.

* Rotação máx. M/c – Especifica a rotação máxima da máquina pretendida neste arquivo WAV. Predefine automaticamente para a maior rotação m/c detectada.

* Modo – Subida rot./Manual/Descida rot. – Especifica o modo no qual o WAV foi capturado. Se tiver dúvidas, utilize Manual.

* Pulsos/Rev. – Especifique o número de pulsos do tacômetro por revolução do eixo. Se alterar esta opção, irá alterar a definição de Rotação Máx. M/c.

* Inic.rot., Rot. de paragem – Se o modo for Subida rot. ou Descida rot., especifique as rotações de início e paragem aproximadas nas quais o arquivo WAV foi gravado. Não se aplica ao modo Manual.

