RuCd: keruuasetusten ohje
---------------------------

Anturi: tästä voidaan valita käytettävä anturityyppi samoin kuin yksikkötyyppi ja se, käytetäänkö ICP:tä vai ei.

Herkkyys: aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan anturin herkkyys millivoltteina (mV) suunnitteluyksikköä (EU) kohti.  

Alue: valitaan anturityypin määräämien yksiköiden syöttöalue.

Suurin M/c-nopeus: aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan suurin sallittu käyntinopeus koneelle, josta tietoja kerätään. Tee tämä asetus huolellisesti sen varmistamiseksi, että tietoja kerätään tarpeeksi analysointia varten.

Suurin määrä Määräykset - Käytä numeeristanäppäimistöä antaaksesi tallennettavien määräysten maksimäärän. Pidä huolta, että asetat tämän oikein varmistaaksesi, että riittävästi tietoa kerätään analyysiäsi varten.  

Tila: mittaustapavalinnat ovat koekäyttö, venytysajo tai käsitoimiset mittaukset.

Pulsseja/kierr.: aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan kierroslukumittarin pulssien määrä kutakin kierrosta kohti. 

Alkunopeus (RPM): aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan RPM-arvo, joka laukaisee yksikön aloittamaan tiedonkeruun. Jos valittuna on koekäyttö, tämän arvon on oltava pienempi kuin loppunopeus. Jos valittuna on venytysajo, tämän arvon on oltava suurempi kuin loppunopeus. Jos yksikkö on käsikäyttötilassa, tämä valinta ei ole käytössä.

Loppunopeus (RPM): aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan RPM-arvo, joka laukaisee yksikön lopettamaan tiedonkeruun. Jos valittuna on koekäyttö, tämän arvon on oltava suurempi kuin loppunopeus. Jos valittuna on venytysajo, tämän arvon on oltava pienempi kuin loppunopeus. Jos yksikkö on käsikäyttötilassa, tämä valinta ei ole käytössä.

Tallenna kohteeseen: valitaan tietojen tallennuspaikka eli joko sisäinen muisti tai SD-kortti.

Suurin ker.aika: aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan suurin aika tietojen keruulle. Oletuksena tämä on asetettu suurimmaksi ajaksi, joka on käytettävissä valitulla tallennemedialla jäljellä olevalla levytilalla.




