Tracciatura - Impostazioni WAV

Questa schermata consente di configurare i parametri per un file WAV da elaborare. È possibile elaborare solo file WAV contenenti dati a doppio canale: il canale 1 è il segnale di vibrazione e il canale 2 il segnale Tacho.

Il file WAV viene analizzato automaticamente per determinare la velocità massima: se il numero di impulsi per giro non è uguale a 1.0, immettere il valore corretto prima di procedere.

* V. mac. max - Specifica la velocità massima della macchina in questione nel file WAV. Questa opzione è preimpostata sulla velocità di macchina rilevata più elevata.

* Modalità - Runup / Manuale / Coastdown - specificare la modalità in cui il file WAV è stato acquisito. In caso di dubbi, utilizzare la modalità Manuale.

* Impulsi/giri - specificare il numero di impulsi Tacho per giro dell'albero. Se si modifica questo valore, anche il valore dell'opzione V. mac. max viene modificato:

* V avv(RPM), Vel. arresto(RPM) - se la modalità è Runup o Coastdown, specificare le velocità di avvio e arresto approssimative alle quali il file WAV è stato registrato. Queste impostazioni non sono disponibili con la modalità Manuale.

