RuCd – taulukkoasetukset

Käytä Ylös/Alas-nuolinäppäimiä navigoimaan asetuksissa. 

Avaa valittu kohde muokattavaksi OIKEALLA nuolinäppäimellä. 
Sulje editori käyttämällä LAUKAISE- tai VASEN-näppäintä, kun 
haluttu valinta on tehty.

Aloita mittaus painamalla LAUKAISE- tai NÄYTÄ-painiketta.
Päävalikkoon palataan TAKAISIN-näppäimellä

Valikon kohteet:
* Kanava – valitse näytettävä kanava.
* Alkunopeus (RPM) – aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan alkunopeus RPM plottausta varten. Oletuksena tämä arvo on sama kuin pääasetusten näyttösivulla asetettu alkunopeus. 
* Loppunopeus (RPM) – aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan loppunopeus RPM plottausta varten. Oletuksena tämä arvo on sama kuin pääasetusten näyttösivulla asetettu loppunopeus.
* Välit – pudotusvalikosta valitaan plottauksiin käytettävä välityyppi. Vaihtoehtoja ovat: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime tai %ΔRPM + ΔTime.
Tehdystä valinnasta riippuen voidaan aakkosnumeronäppäimistöltä syöttää nopeusvälin ja aikavälin arvot.
* Näyttöyksiköt – valitaan Y-akselin yksiköt pudotusvalikosta. Valittavissa olevat yksiköt riippuvat tiedon keruuseen käytetystä anturista.
* LF-rajoitus – pudotusvalikosta valitaan, käytetäänkö matalataajuussuodinta: 0,3 x käyntinopeus. Yhtenäisiä mittauksia varten suositetaan, että LF-rajoitus asetetaan tilaan On.
* Tunnistus – määrittää signaalintunnistuksen ja skaalauksen rms:stä, pc:stä tai ppc:stä.   
* Käyrämäärä – pudotusvalikosta valitaan esitettävien käyrien määrä. Jos kokonaisuus on valittu, niin silloin voidaan esittää enintään 3 käyrää, muuten enimmäismäärä on 4.
* Käyrän järj.nro 1 – aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan tälle käyrälle esitettävä järjestysnumero.
* Käyrän järj.nro 2 – aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan tälle käyrälle esitettävä järjestysnumero. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos käyriä on 2 tai enemmän.
* Käyrän järj.nro 3 – aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan tälle käyrälle esitettävä järjestysnumero. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos käyriä on 3 tai enemmän.
* Käyrän järj.nro 4 – aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan tälle käyrälle esitettävä järjestysnumero. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos käyriä on 4 ja kokonaisuus on kytketty pois.
