Monitoração ‒ Configuração de espectograma estendida

* Eixo Y – Selecione no menu suspenso se pretende ou não mostrar a escala das unidades do eixo Y em um formato linear ou de logaritmo.

* Eixo Z – Selecione do menu suspenso o espaçamento a ser usado para o eixo Z. Selecione de:
 RPM – Os FFTs serão espaçados de acordo com o RPM em que foram gravados
 Carimbo de data/hora – Os FFTs serão espaçados de acordo com a hora/data em que os dados foram gravados
 Espaçam. Uniforme – Os FFTs serão espaçados uniformemente ao longo do eixo Z

* Em branco – Selecione o nível de sinal mínimo a ser exibido como uma porcentagem do valor total máximo. 

EXIBIR ou Disparar coleta os dados

SAIR – Retorna à configuração de cascata
