跟踪 - Bode 设置

使用上/下箭头键导航至“设置”。 

使用右箭头键打开选定的项目以进行编辑。 
选定所需的内容后，使用“激活”键或左 
箭头键关闭编辑器。

按“激活”或“显示”按钮以启动测量。
按“退出”键将返回至主菜单。

菜单项：
* 通道 - 选择要显示的通道。
* 开始速度 (RPM) – 使用字母数字键盘输入图形的 RPM 开始速度。默认此值为主设置屏幕中设置的开始速度。 
* 停止速度 (RPM) – 使用字母数字键盘输入图形的 RPM 停止速度。默认此值为主设置屏幕中设置的停止速度。
* 间隔 – 使用下拉菜单选择用于图形的间隔类型。可用选项有：ΔRPM、%ΔRPM、Δtime、ΔRPM + ΔTime 或 %ΔRPM + Δtime。
视所选选项而定，您可以使用字母数字键盘输入速度间隔和时间间隔值。
* 显示单位 – 从下拉菜单中选择 Y 轴单位。可用单位根据用于收集数据的变频器而有所不同。
* 低频关闭 – 从下拉菜单中选择是否应用低频率滤波器，速度为 0.3×运行速度。对于集成测量，建议将“低频关闭”设置为“打开”。
* 检测 - 确定通过 rms、pc 或 ppc 进行信号检测和定标。  
* Y 轴 – 选择是否以线性或对数刻度显示量级轨迹的 Y 轴。
* 显示整体 – 从下拉菜单中选择是否在图形中显示整体，即“打开/关闭”。 
* 轨迹数 – 从下拉菜单中选择要显示的轨迹数量。如果选择了整体，则最多可显示 3 个轨迹，如果未选择整体，则最多可显示 4 个轨迹。
* 轨迹阶 #1 – 使用字母数字键盘输入要显示在此轨迹上的阶号。
* 轨迹阶 #2 – 使用字母数字键盘输入要显示在此轨迹上的阶号。此选项仅适用于轨迹数量为 2 或以上的情况。
* 轨迹阶 #3 – 使用字母数字键盘输入要显示在此轨迹上的阶号。此选项仅适用于轨迹数量为 3 或以上的情况。
* 轨迹阶 #4 – 使用字母数字键盘输入要显示在此轨迹上的阶号。此选项仅适用于轨迹数量为 4 且整体关闭的情况。
