Volgen - Watervalinstelling

Gebruik de Up-/Down-pijltoetsen om door de setup-instellingen te navigeren. 

Gebruik de pijltoets RECHTS om het geselecteerde item te openen en te bewerken. 
Gebruik de UITVOEREN-toets of pijltoets LINKS om de editor te sluiten als de 
gewenste selectie is gemaakt.

Druk op de UITVOEREN- en WEERGAVE-toetsen om door te gaan met het uitgebreide instellingmenu.
De AFSLUITEN-toets keert terug naar het Hoofdmenu.

Menu-items:

Menu-items:
* Kanaal - Selecteer het weer te geven kanaal
* Start Spd (RPM) - Gebruik het alfanumerieke toetsenpaneel om de RPM-startsnelheid voor de plot in te voeren. Deze waarde is standaard dezelfde als de startsnelheid die in het hoofdinstellingenvenster is ingesteld. 
* Stop Spd (RPM) - Gebruik het alfanumerieke toetsenpaneel om de RPM-stopsnelheid voor de plot in te voeren. Deze waarde is standaard dezelfde als de stopsnelheid die in het hoofdinstellingenvenster is ingesteld.
* Spatiëring - Gebruik het keuzemenu om het intervaltype te selecteren dat voor de plots moet worden gebruiken. De beschikbare opties zijn: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTijd, ΔRPM + ΔTijd of %ΔRPM + ΔTijd.
Afhankelijk van welke opties is geselecteerd, kunt u waarden invoeren voor de snelheidsinterval en tijdsinterval via het alfanumerieke toetsenpaneel.
* Weergave-eenheden - Selecteer de Y-as in het keuzemenu. De beschikbare eenheden zullen variëren afhankelijk van de transducer die wordt gebruik om de gegevens te verzamelen.
* Detectie - Bepaalt signaaldetectie en indeling van rms, pc of ppc.  
* Lijnen – Bepaalt de resolutie van het spectrum.
* X-as - Selecteer de X-aseenheden in het keuzemenu. De beschikbare opties zijn Hz, CPM of Orders.
* Frequentiebereik - Gebruik het alfanumerieke toetsenpaneel om de maximum X-aswaarde in te voeren. De eenheden zijn afhankelijk van de weergaveinstellingen van de X-as.
* Lage frequentie max. - Selecteer de maximale lage frequentie in de keuzelijst met hoogdoorlaatfilters.
