Transfer Function - Écran de configuration

 
Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour naviguer vers les paramètres de configuration. 

Pour ouvrir l’élément sélectionné pour sa modification, utilisez la fléche DROITE. 
Utilisez la touche FIRE ou la flèche GAUCHE pour fermer l'éditeur lorsque la 
sélection souhaitée a été effectuée.

Des paramètres supplémentaires sont disponibles en appuyant sur le bouton ÉLARGIR.

La configuration peut être stockée en utilisant le bouton STOCKER.

Appuyez sur la touche FIRE ou DÉMARRAGE pour démarrer la mesure
La touche QUITTER vous renvoie au menu principal.
DÉFAUT remet les paramètres sur leurs valeurs par défaut.


Eléments du menu :
*Canaux - Définissez le nombre de canaux pour collecter des données.
* Mode d'excitation - Sélectionnez choc ou continu
* Unité de choc - Sélectionnez entre N ou lbf. [Mode de choc uniquement]
* Sens. ch. (mV/N) - Saisissez la sensibilité choc
* Alimentation CCS ch. - Activez / désactivez l’alimentation CCS du choc.
* Capteur - Faites une sélection dans une liste de capteurs prédéfinis ou choisissez variable pour définir manuellement le capteur.
* Unités capteur - Définissez les unités de mesure utilisées par le capteur. [Élargir uniquement]
* Sensibilité – Saisissez la sensibilité du transducteur en mV par unité de capteur. [Élargir uniquement]
* Alimentation CCS - Activez / désactivez l’alimentation CCS. [Élargir uniquement]
* Plage de réponse - Sélectionnez les limites de la plage de réponse que vous escomptez voir
* Mesure - Sélectionnez Masse apparente, Accélérance, Impédance, Mobilité, Rigidité ou Souplesse [choc uniquement] ou g/g, mm/s/g ou um/g [continu]
* Unités de mes. – Sélectionnez le type des unités affichées pour la mesure. 
* Axe des Y - Sélectionnez l'échelle de l'axe des Y parmi Linéaire, Log ou dB. 
* Plage de choc - Sélectionnez la plage souhaitée pour le choc [mode de choc uniquement]
* Plage fréq. – Sélectionnez la plage de fréquences pour la mesure.
* Nb. de lignes - Sélectionnez le nombre de lignes 
* Fenêtrage - Sélectionnez Forec-Exp ou Uniforme pour le mode de choc, la valeur par défaut est Hanning pour le mode continu
* Nbre Moyennes - Sélectionnez le nombre de moyennes. [Élargir uniquement]
* Accepter/Rejeter - Sélectionnez Manuel ou Automatique [mode de choc uniquement]
* Inversion de phase - Activez / désactivez
* Bonne cohérence - Sélectionnez le niveau en % sur lequel la bonne cohérence est définie
* Enregistrer sur - Sélectionnez entre interne ou carte SD
* Autoincr. posit. - Activez / désactivez
