Monitoração ‒ Tela Espectograma

A apresentação do espectograma utiliza cores para indicar a amplitude dos sinais, em que vermelho significa uma amplitude maior e azul uma amplitude menor. 

Utilize as teclas do cursor para Cima/Baixo para mover o cursor para Cima/Baixo através do Eixo Y das rotações RPM gravadas.

Utilize as teclas de cursor para a Esquerda/Direita para mover o cursor para a Esquerda/Direita ao longo do Eixo X da escala de frequência seleccionada.
Outros itens disponíveis:

* AJUDA – Abre o menu da ajuda

* CASCATA – Mostra os mesmos dados como uma cascata 

* EDITAR – Volta para o menu de configuração da tela do espectograma

* ARMAZENAR – Salva os dados do espectograma como um arquivo CSV

* SAIR – Retorna ao menu Configuração do espectograma
