Symmetrisering - Instellingscherm

 
Gebruik de Up-/Down-pijltoetsen om door de setupinstellingen te navigeren. 

Gebruik de pijltoets RECHTS om het geselecteerde item te openen en te bewerken. 
Gebruik de UITVOEREN-toets of pijltoets LINKS om de editor te sluiten als de 
gewenste selectie is gemaakt.

Er zijn meerdere instellingen beschikbaar door op de UITBREIDEN-toets te drukken.

De instelling kan worden opgeslagen door gebruik te maken van de toets OPSLAAN.

Druk op de UITVOEREN- of START-toetsen om de meting te beginnen.

De “Terug”-toets keert terug naar het Hoofdmenu.
“Standaard” zet de instellingen terug naar standaard.

Menu-items:
* Vlakinstelling - Stel het aantal vlakken in om gegevens te verzamelen.
* Sensor - Selecteer van een lijst met vooraf gedefinieerde sensoren of kies variabel om de sensor handmatig in te stellen.
* Sensoreenheden - Stel de meeteenheden in die door de sensor worden gebruikt. [Alleen uitbreiding]
* Gevoeligheid - Voer de transducergevoeligheid in mV per sensoreenheid in. [Alleen uitbreiding]
* ICP Voeding - Schakel de ICP voeding aan/uit. [Alleen uitbreiding]
* Weergave-eenheden - Selecteer de weergegeven eenheidtypen voor de meting. 
* Detectie - Selecteer RMS, piek berekend of piek-tot-piek berekend.[Alleen uitbreiding]
* Gewichtseenheden - Selecteer gr, kg, cm, mm, EU of %
* Lengte-eenheden - Selecteer mm, cm, m of EU. [Alleen uitbreiding]
* Trigger - Selecteer Automatisch, Handmatig of Visueel.
* Vib. Drempelwaarde - Gebruik het numerieke toetsenblok om de vibratiedrempelwaarde in um in te voeren. [Alleen uitbreiding]
* Oplossing - Selecteer of Dynamisch of 1-2 vlakken met Prognose (alleen beschikbaar als 2 vlakken zijn geselecteerd).
* Correctietype - Selecteer Polair, Component of Vastgesteld gewicht
