Analyzer - 設定畫面

 
請使用上/下箭頭鍵瀏覽設定的設定值。 

使用右箭頭鍵可開啟選擇的項目供編輯。 
使用 Fire 鍵或左箭頭鍵可在完成所要的選擇後 
關閉編輯器。

按「展開」按鈕可進行其他設定。

可使用「儲存」按鈕儲存設定。

按 Fire 或「開始」按鈕可開始進行量測。
按「上一步」鍵可返回至「主功能表」。
「預設」可將設定返回預設值。


功能表項目：
* 頻道數 - 設定要收集資料的頻道數。
* 感測器 - 從預先定義的感測器清單進行選擇，或者選擇變數以手動設定感測器。
* 感測器單位 - 設定感測器使用的量測單位。[僅限展開]
* 靈敏度 - 以「mV/每個感測器裝置」為單位輸入傳送器靈敏度。[僅限展開]
* ICP 電源 - 切換 ICP 電源開/關。[僅限展開]
* 檢視訊號 - 可選擇頻譜、時間、頻譜+時間、頻譜+交叉相位，或軌跡圖來設定顯示格式。[僅限展開]
* Y 軸單位 - 選擇量測的顯示單位類型。 
* X 軸單位 - 請選擇 Hz 或 CPM。[僅限展開]
* 濾波 - 選擇「高通」濾波範圍
* 頻率範圍 - 選擇最大頻率範圍
* 顯示 Y 軸 - 選擇線性、對數或 dB 作為 Y 軸刻度。[僅限展開]
* 偵測 - 可選擇 RMS、計算的峰值、計算的峰值到峰值、實際峰值，或實際的峰值到峰值。
* 線數 - 選擇線數 
* 平均類型 - 選擇平均類型：RMS、指數或 PkHold。[僅限展開]
* 平均值數 - 選擇平均值數目。[僅限展開]
* 重疊 - 選擇重疊百分比。[僅限展開]
* 視窗 - 選擇視窗類型：Hanning、Hamming、平頂，或矩形。[僅限展開]


對於軌跡圖，X 軸會反應 CH1 感測器位置，Y 軸會反應 CH2 感測器位置。
