Wyważanie – ekran przebiegu wyważenia

Na ekranie wyświetlane są następujące pozycje: liczba płaszczyzn, podsumowanie przebiegu wyważania oraz zebrane dane (amplituda, faza oraz prędkość pracy maszyny).

Ustawienia można zachować, naciskając przycisk ZACHOWAJ.

Naciśnij przycisk FIRE lub przycisk START, aby rozpocząć przebieg wyważenia.

Naciśnij przycisk BIEGUNOWY, aby wyświetlić wykres biegunowy dla przebiegu wyważenia (wybór opcji WYKRESSŁUPKOWY na tym ekranie przenosi użytkownika do ekranu WYKRESSŁUPKOWY).

W przypadku wyważania dwupłaszczyznowego naciśnij klawisz ŚREDNIA, aby uzyskać średni odczyt z dwóch płaszczyzn. Ponowne naciśnięcie klawisza ŚREDNIA spowoduje zatrzymanie procesu uśredniania.

Naciśnij klawisz FIRE lub STOP, aby zatrzymać przebieg wyważenia. 

Naciśnięcie klawisza TABELA powoduje powrót do ekranu podsumowania wyważarki. Użyj klawiszy strzałek GÓRA/DÓŁ, aby wybrać dowolne zgromadzone wcześniej dane i naciśnij klawisz PRZEJDŹ lub klawisz FIRE, aby przejść do odpowiedniego ekranu ustawień.

Po naciśnięciu klawisza FIRE zostanie wyświetlone pytanie „Czy chcesz wyważyć pozostałość?”. Wybór opcji TAK spowoduje przejście do ekranu obciążnika korekcyjnego. Wybór opcji NIE spowoduje powrót do ekranu posumowania wyważania.

Klawisz POWRÓT pozwala powrócić do głównego menu, oferując następujące opcje: ZAPISZ, PORZUĆ lub ANULUJ.




