Sinal de tempo – Tela Configuração

 
Utilize as teclas de seta para baixo e para cima para navegar nas configurações. 

Use a tecla de seta para a DIREITA para abrir o item selecionado para edição. 
Utilize a tecla FIRE ou a seta para a esquerda para fechar o editor quando a 
seleção desejada tiver sido realizada.

Mais configurações estão disponíveis pressionando o botão EXPANDIR.

As configurações podem ser armazenadas através do botão ARMAZENAR.

Pressione os botões FIRE ou INICIAR para iniciar a medição.
A tecla SAIR levará você de volta ao menu principal.
PADRÃO retornará as configurações para os padrões.


Itens do menu:
* Canais de entrada – Define o número de canais para coletar dados.
* Sensor – Seleciona de uma lista de sensores predefinidos ou escolhe variáveis para definir sensores manualmente.
* Unidades de sensores – Define as unidades de medida utilizadas pelo sensor. [Somente Expandir]
* Sensibilidade – Insere a sensibilidade do transdutor em mV por unidade de sensor. [Somente Expandir]
* Potência CCS – Alterna a potência CCS LIGADA/DESLIGADA. [Somente Expandir]
* Passa-baixo – Selecione a faixa do filtro Passa-baixo
* Modo de grav. – Define o tempo máximo de gravação.
* Modo de grav. – Escolha se a gravação deverá ser iniciada manualmente ou automaticamente com base no nível de entrada de Ch1.
* Nível de disp. – Usado quando "Modo de grav." está definido como "Nível Ch1".
