Función de transferencia - Mostrar datos

Esta pantalla muestra los datos de mediciones de FRF. 
El trazo superior muestra la amplitud. El color indica la coherencia de la medición: las frecuencias con alto grado de coherencia (≥85%) se muestran en verde y las frecuencias con bajo grado de coherencia (<85%) en rojo.
El trazo inferior muestra la fase.

Durante la obtención, si configura Aceptar/Rechazar en Manual, los dos trazos muestran los trazos de martillo y tiempo de respuesta.

* AYUDA - menú Ayuda

* VER - permite cambiar la vista en pantalla en función de lo que está configurado

* ALMACENAR - almacena los datos obtenidos

* REOBTENER - descarta los datos obtenidos hasta la fecha y reobtiene la medición Función de transferencia.

* SALIR - vuelve al menú Configuración.

* Tecla de cursor IZQUIERDA/DERECHA: mueve el cursor en los trazos de amplitud/fase.

* Tecla +-: expande/contrae los ejes X.

