Tracking - Wasserfall- erweitertes Setup

* Z-Achse - Wählen Sie den Abstand für die Z-Achse aus der Dropdownliste. Wählen Sie aus:
 UPM - der Abstand der FFTs hängt von der Drehzahl ab, bei der sie aufgezeichnet wurden
 Zeitstempel - der Abstand der FFTs hängt von der Uhrzeit ab, zu der sie aufgezeichnet wurden
 Gleicher Abstand - die FFTs werden in gleichmäßigen Abständen entlang der z-Achse verteilt

* Anz. Spektren -  Geben Sie über das numerische Tastenfeld die auf dem Wasserfall anzuzeigende Anzahl von Spektren ein. Sie können zwischen 2 und 60 Kurven anzeigen.

* Z-Achse - Wählen Sie den Winkel des Wasserfalls aus der Dropdownliste. Wählen Sie zwischen 0, 22,5 und 45 Grad von der y-Achse.

* Kurvenhöhe - Mit der Dropdownliste können Sie die Größe der y- und z-Achse bestimmen. Wenn Sie "Hoch" wählen, sind die Spektren höher, aber enger zusammen, wenn Sie "Niedrig" wählen, sind sie niedriger und weiter auseinander.

* Anz.reihenf. - Bestimmen Sie hier die Anzeigereihenfolge des Diagramms (vor- oder rückwärts). Ist "Vorwärts" gewählt, wird das Spektrum, das dem Benutzer am nächsten ist, zuerst gesammelt. Ist "Rückwärts" gewählt, wird das Spektrum, das dem Benutzer am nächsten ist, als letztes gesammelt.

* Unterdrückung - Wählen Sie den zu unterdrückenden Prozentsatz des Gesamtsignals aus der Dropdownliste. Danach werden die Daten unterhalb eines bestimmten Werts auf der Y-Achse unterdrückt.
